|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ****…………………………….. Müdürlüğü** | **Doküman No :** TL-66**Yayın No :** 01**Yayın Tarihi :** … / … / 201..**Revizyon Tarihi :** … / … / 201..**Revizyon Sayısı :** 00..**Sayfa No :** 1/1 |
| **Tıg Gazaltı Kaynak Makinesi Çalışma Talimatı** |

1. Kaynak için uygun kaynakçı kıyafeti giyiniz,
2. Makinenin elektrik, torç ve şase bağlantılarını kontrol ediniz,
3. Koruyucu gaz için uygun tüp seçiniz,
4. Tüpü açınız,
5. Gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz,
6. Manometreden tüp ve çalışma basınçlarını ayarlayınız,
7. Makineyi çalıştırınız,
8. Kaynatılacak parçaya uygun voltaj ayarını yapınız,
9. Şaseyi kaynatılacak parçaya bağlayınız,
10. Nozulu kaynak sırasında kaynak yapılan parçaya değdirmeyiniz,
11. Kaynak sırasında TIG kaynağına uygun maske kullanınız,
12. Kaynak bölgesinin etrafını paravanlarla kapatınız,
13. Kaynak sonrası tüpü kapatarak hortumdaki fazla gazı boşaltınız,
14. Kaynak makinesini kapatınız,
15. Sıcak parçaları el ile tutmayınız,
16. Kaynak masası üzerinde iş parçası bırakmayınız,
17. Çalıştığınız çevreyi temizleyiniz.