|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  **…………………………….. Müdürlüğü** | **Doküman No :** TL-27  **Yayın No :** 01  **Yayın Tarihi :** … / … / 201..  **Revizyon Tarihi :** … / … / 201..  **Revizyon Sayısı :** 00..  **Sayfa No :** 1/1 |
| **Giyotin Makas Makinesi Çalışma Talimatı** |

1. Öğretmenden izinsiz makinede çalışmayınız,
2. Ön güvenlik siperi sökükken makineyi çalıştırmayınız,
3. Makinenin kesme boşluğunun keseceğiniz sac kalınlığına göre ayarlanmış olmasına dikkat ediniz,
4. 4 mm den kalın parçaları kesmeyiniz,
5. Makine çalışırken hareketli parçalara dokunmayınız,
6. Kesme yaparken parmaklarınızı ön siperden içeri sokmayınız,
7. Acil durumlarda ‘ACİL STOP’ butonunu kullanınız,
8. Çalışırken makine arkasında kimsenin bulunmamasına dikkat ediniz,
9. İşiniz bittiğinde makineyi kapatınız,
10. Makine üzerinde parça bırakmayınız,